# Обзор пластины соединителя

Элемент | Описание
--- | ---
LAN 1 | Ethernet-соединение для конфигурируемого IP-адреса
LAN 2 | Ethernet соединение для фиксированного IP-адреса (по умолчанию 169.251.1.1)
24 В пост. тока | Вход питания (135 Вт, 5,6 A)
SD-карта | SD-карта используется для хранения настроек и передачи конфигураций между различными датчиками ILS.
HDMI | HDMI-разъемы для дисплеев
USB | USB-разъемы для клавиатуры, мыши, сканеров и других принадлежностей

## Световые индикаторы состояния

Индикаторы состояния на плите соединителя для датчика предоставляют следующую информацию.

Условное обозначение | Цвет светового индикатора состояния | Описание
--- | --- | ---
| Оранжевый (быстро мигает) | Ethernet-кабель подключен к порту LAN1, Ethernet-соединение установлено Работает программное обеспечение датчика отслеживания Связь работает Поток данных
Зеленый (непрерывный свет) | Ethernet-кабель подключен к порту LAN1, Ethernet-соединение установлено, однако программное обеспечение датчика отслеживания не работает
Красный (медленно мигает) | Ethernet-кабель отключен от порта LAN1 и/или Ethernet-соединение не может быть установлено
| Черный (нет света) | ПК датчика отключен Сбой питания ПК
Зеленый (непрерывный свет) | ПК датчика работает, нормальная работа
Зеленый (мигает) | ПК датчика в режиме ожидания
| Черный (нет света) | Датчик не подключен (24 В пост. тока недоступно) Не подключен силовой кабель Сбой питания
Зеленый (непрерывный свет) | Питание вкл. (24 В пост. тока доступно)

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01