# Ansluta styrenheten via fabriksuttaget

När ILS-sensorn är ansluten till styrenhetens fabriksethernetuttag, kan inte styrenheten anslutas till det anpassade fabriksnätverket.

## Utan att använda router eller ethernetomkopplare

1. Anslut en ethernetkabel från ILS-sensorns LAN 1-uttag till styrenhetens fabriksethernetuttag.

2. Anslut en andra ethernetkabel från ILS-sensorns LAN 2-uttag till en extern PC.

3. Anslut monitor, tangentbord, mus och andra tillbehör till ILS-sensorns USB-uttag.

4. Kontrollera styrenhetens IP-inställningar.

5. Använd appen Remote Desktop Connection för att ansluta den externa PC:n till ILS-sensorn. I appen Remote Desktop Connection skriver du in namnet på ILS-sensorn:

   ivne-xxxxxxxx , där xxxxxxxx är ILS-sensorns serienummer (står tryckt på anslutningsplåtens dekal).

6. Gå till Kontrollpanel > Nätverk och internet > Ethernet > Ändra adapteralternativ > LAN 1-egenskaper > Internetprotokoll version 4 > Egenskaper.

   Ändra ILS-sensorns IP-adress till samma IP-område som för styrenheten.

7. Efter att ha slutfört installationen av ILG-licenserna kan den externa PC:n kopplas bort från arbetsstationen.

## Genom att använda router eller ethernetomkopplare

1. Anslut en ethernetkabel från ILS-sensorns LAN 1-uttag till routern.

2. Anslut en andra ethernetkabel från styrenhetens fabriksethernetuttag till routern.

3. Anslut en extern PC till routern.

4. Anslut monitor, tangentbord, mus och andra tillbehör till ILS-sensorns USB-uttag.

5. Kontrollera styrenhetens IP-inställningar.

6. Öppna en webbläsare och skriv in IP-adressen för styrenhetens fabriksethernetuttag.

7. Använd appen Remote Desktop Connection för att ansluta den externa PC:n till ILS-sensorn. I appen Remote Desktop Connection skriver du in namnet på ILS-sensorn:

   ivne-xxxxxx , där xxxxxx är ILS-sensorns serienummer (står tryckt på anslutningsplåtens dekal).

8. Gå till Kontrollpanel > Nätverk och internet > Ethernet > Ändra adapteralternativ > LAN 1-egenskaper > Internetprotokoll version 4 > Egenskaper.

   Ändra ILS-sensorns IP-adress till samma IP-område som för styrenheten.

9. Efter att ha slutfört installationen av ILG-licenserna kan den externa PC:n kopplas bort från arbetsstationen.

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01