# Connessione al controller tramite porta COM

## Senza l'utilizzo di router o switch Ethernet

1. Collegare un cavo Ethernet dalla porta LAN 1 del sensore ILS alla porta COM del controller, utilizzando l'adattatore per porta COM, 4222 3073 00.

2. Collegare un secondo cavo Ethernet dalla porta LAN 2 del sensore ILS a un PC esterno.

3. Collegare monitor, tastiera, mouse e altri accessori alle porte USB del sensore ILS.

4. Verificare le impostazioni IP della porta di manutenzione del controller. L'indirizzo IP predefinito è 169.254.1.1.

5. Utilizzare l'applicazione Connessione desktop remoto per collegare il PC esterno al sensore ILS. Nell'applicazione Connessione desktop remoto, digitare il nome del sensore ILS:

   ivne-xxxxxxxx, dove xxxxxxxx è il numero di serie del sensore ILS (stampato sull'etichetta della piastra di connessione).

6. Accedere a Pannello di controllo > Rete e Internet > Ethernet > Modifica opzioni scheda > Proprietà LAN 1 > Protocollo Internet versione 4 > Proprietà.

   Modificare l'indirizzo IP del sensore ILS in modo che rientri nello stesso intervallo del controller: 169.254.1.xxx.

   L'indirizzo IP in ILG > Configurazione > Strumenti > Controller > IP deve essere lo stesso in PF > Impostazioni > Rete > Indirizzo IP (in questo caso 169.254.1.1).

7. Una volta installate le licenze ILG, è possibile scollegare il PC esterno dalla stazione di lavoro.

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01