# Lokalisierung der Zielpunkte

Die Sensoren im ILS-Sensor werden eingesetzt, um die auf den manuellen Werkzeugen angebrachten Zielpunkte zu lokalisieren.

Es können sich gleichzeitig mehrere Zielpunkte im Arbeitsbereich befinden. Die Zielpunkte bestehen aus einem der mehreren Tags.

Die Lokalisierung der Zielpunkte umfasst die folgenden Schritte:

1. Identifikation der Tags

2. Durchführung der Stellungsberechnung für die Tags.

3. Erhalt des Ergebnisses der Stellungsberechnung der Tags.

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01