# Připojení ke controlleru prostřednictvím továrního portu

Když je snímač ILS připojen k továrnímu ethernetovému portu controlleru, nelze controller připojit k tovární síti zákazníka.

## Bez použití směrovače nebo ethernetového přepínače

1. Zapojte ethernetový kabel z portu LAN 1 snímače ILS do továrního ethernetového portu controlleru.

2. Zapojte druhý ethernetový kabel z portu LAN 2 do externího PC.

3. Zapojte monitor, klávesnici, myš a další příslušenství do portů USB snímače ILS.

4. Zkontrolujte nastavení IP controlleru.

5. S použitím aplikace Připojení ke vzdálené ploše připojte ke snímači ILS externí PC. V aplikaci Připojení ke vzdálené ploše napište název snímače ILS:

   ivne-xxxxxxxx, kde xxxxxxxx je sériové číslo snímače ILS (vytištěné na štítku na konektorové desce).

6. Přejděte do Panely ovládání > Síť a internet > Ethernet > Změnit možnosti adaptéru > Vlastnosti LAN 1 > Internetový protokol verze 4 > Vlastnosti.

   Změňte IP adresu snímače ILS do stejného rozsahu IP jako controller.

7. Po dokončení instalace licencí ILG lze externí PC odpojit od pracovní stanice.

## S použitím směrovače nebo ethernetového přepínače

1. Zapojte ethernetový kabel z portu LAN 1 do směrovače (routeru).

2. Zapojte druhý ethernetový kabel z továrního ethernetového portu controlleru do směrovače.

3. Připojte ke směrovači externí PC.

4. Zapojte monitor, klávesnici, myš a další příslušenství do portů USB snímače ILS.

5. Zkontrolujte nastavení IP controlleru.

6. Otevřete internetový prohlížeč a napište do něj IP adresu továrního ethernetového portu controlleru.

7. S použitím aplikace Připojení ke vzdálené ploše připojte ke snímači ILS externí PC. V aplikaci Připojení ke vzdálené ploše napište název snímače ILS:

   ivne-xxxxxx, kde xxxxxx je sériové číslo snímače ILS (vytištěné na štítku na konektorové desce).

8. Přejděte do Panely ovládání > Síť a internet > Ethernet > Změnit možnosti adaptéru > Vlastnosti LAN 1 > Internetový protokol verze 4 > Vlastnosti.

   Změňte IP adresu snímače ILS do stejného rozsahu IP jako controller.

9. Po dokončení instalace licencí ILG lze externí PC odpojit od pracovní stanice.

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01