# Informacje o płytach przyłączeniowych

Element | Opis
--- | ---
LAN 1 | Połączenie Ethernet dla konfigurowalnego adresu IP
LAN 2 | Połączenie Ethernet dla stałego adresu IP (domyślnie 169.251.1.1)
24V DC | Gniazdo zasilania (135 W, 5,6 A)
Karta SD | Karta SD służy do przechowywania ustawień i przenoszenia konfiguracji pomiędzy różnymi czujnikami ILS.
HDMI | Złącza HDMI dla wyświetlaczy
USB | Złącza USB dla klawiatury, myszek, skanerów i innych akcesoriów.

## Kontrolki stanu

Kontrolki stanu na płycie przyłączeniowej czujnika dostarczają następujących informacji:

Symbol | Kolor kontrolki stanu | Opis
--- | --- | ---
| Pomarańczowy (szybko migająca) | Kabel Ethernet podłączony do portu LAN1, nawiązano połączenie Ethernet. Oprogramowanie śledzące czujnika - uruchomione Łączność działa Ruch danych
Zielony (światło ciągłe) | Kabel Ethernet podłączony do portu LAN1, nawiązano połączenie Ethernet, ale oprogramowanie śledzące czujnika nie działa
Czerwony (wolno migający) | Kabel Ethernet odłączony od portu LAN1 i/lub nie można nawiązać połączenia Ethernet
| Czarny (brak światła) | Czujnik komputera PC wyłączony Awaria zasilania komputera PC
Zielony (światło ciągłe) | Sensor komputera PC pracuje, działa normalnie
Zielony (migający) | Czujnik komputera PC w stanie gotowości
| Czarny (brak światła) | Czujnik nie jest zasilany (napięcie 24 V DC nie jest dostępne) Kabel zasilający nie podłączony Awaria zasilania
Zielony (światło ciągłe) | Zasilanie włączone (dostępne jest napięcie 24 V DC)

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01