# Možnosti připojení controlleru

Snímač ILS lze připojit ke controlleru následujícími způsoby:

- prostřednictvím továrního portu controlleru (tento způsob je podporován pro controllery Power Focus 6000, Power Focus 4000 a Power MACS);

- prostřednictvím portu COM controlleru (tento způsob je podporován pouze pro controllery Power Focus 6000);

- prostřednictvím tovární sítě (tento způsob je podporován pouze pro controllery Power Focus 6000).

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01