# Conectar al controlador mediante el puerto de fábrica

Cuando se conecta el sensor ILS al puerto ethernet de fábrica del controlador, el controlador no se puede conectar a la red de fábrica del cliente.

## Sin utilizar rúter o interruptor ethernet

1. Conecte un cable ethernet del puerto LAN 1 del sensor ILS al puerto ethernet de fábrica del controlador.

2. Conecte un segundo cable ethernet del puerto LAN 2 del sensor ILS a un PC externo.

3. Conecte monitor, teclado, ratón y otros accesorios a los puertos USB del sensor ILS.

4. Compruebe los ajustes IP del controlador.

5. Utilice la aplicación Conexión de escritorio remoto para conectar el PC externo al sensor ILS. En la aplicación Conexión de escritorio remoto, escriba el nombre del sensor ILS:

   ivne-xxxxxxxx , donde xxxxxxxx es el número de serie del sensor ILS (impreso en la etiqueta en la placa conectora).

6. Acceda a Panel de control > Red e internet > Ethernet > Cambiar opciones de adaptador > Propiedades LAN 1 > Protocolo de internet versión 4 > Propiedades.

   Cambie la dirección IP del sensor ILS al mismo rango IP que el controlador.

7. Tras finalizar la instalación de las licencias ILG, se puede desconectar el PC externo de la estación de trabajo.

## Utilizando rúter o interruptor ethernet

1. Conecte un cable ethernet del puerto LAN 1 del sensor ILS al rúter.

2. Conecte un segundo cable ethernet del puerto ethernet de fábrica del controlador al rúter.

3. Conecte el PC externo al rúter.

4. Conecte monitor, teclado, ratón y otros accesorios a los puertos USB del sensor ILS.

5. Compruebe los ajustes IP del controlador.

6. Abra un navegador web e introduzca la dirección IP del puerto ethernet de fábrica del controlador.

7. Utilice la aplicación Conexión de escritorio remoto para conectar el PC externo al sensor ILS. En la aplicación Conexión de escritorio remoto, escriba el nombre del sensor ILS:

   ivne-xxxxxx , donde xxxxxx es el número de serie del sensor ILS (impreso en la etiqueta en la placa conectora).

8. Acceda a Panel de control > Red e internet > Ethernet > Cambiar opciones de adaptador > Propiedades LAN 1 > Protocolo de internet versión 4 > Propiedades.

   Cambie la dirección IP del sensor ILS al mismo rango IP que el controlador.

9. Tras finalizar la instalación de las licencias ILG, se puede desconectar el PC externo de la estación de trabajo.

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01