# Обзор системы

Система промышленной локации Atlas Copco представляет собой встроенную автономную систему корректирования ошибок, обеспечивающую высокую степень безопасности во время выполнения различных работ, как простых, так и сложных.

ILG отслеживает точное положение инструмента относительно требуемой позиции выполнения операции, обеспечивая выбор правильной программы затяжки и их правильную последовательность. Система, состоящая из программного комплекса ILG, аппаратного оборудования для позиционирования (датчика ILS) и контроллера с инструментом, сочетает в себе функциональные возможности системы затяжки с позиционированием и контролем процесса.

- Система контролирует местоположение инструмента в рабочей области.

- Руководит действиями оператора по выполнению правильной рабочей последовательности.

- Автоматически выбирает параметры затяжки для положения.

- Обеспечивает, чтобы правильные крепежные элементы были затянуты согласно спецификации.

- Уникальный выбор P-Set для каждого положения в целях полной отслеживаемости.

Аппаратное оборудование для позиционирования положения включает прецизионный поворотный датчик или датчик линейного положения, которые встроены в шарнирное соединение или линейные направляющие моментного рычага или подобные системы. Датчики взаимодействуют с контроллером с инструментом или промышленным ПК посредством модуля шлюза. Модуль шлюза взаимодействует с сервисом ILG с помощью протокола Modbus TCP. Сервис ILG взаимодействует с контроллером затяжки посредством открытого протокола. Имеется множество моделей контроллеров с инструментами Atlas Copco, которые совместимы с различными конфигурациями системам и оборудования для позиционирования для различных типов рычагов.

Система ILG состоит из следующего.

- Программное обеспечение ILG

- Оборудование для позиционирования

- Контроллер с инструментом

- Промышленный ПК (дополнительно / в зависимости от области применения)

Сервис ILG получает данные от датчиков аппаратного оборудования для позиционирования, чтобы рассчитать местоположение инструмента в трехмерном пространстве в режиме реального времени. Как только инструмент будет обнаружен в указанном положении, сервис ILG выберет программу затяжки (P-Set) и включит открытый протокол инструмента. Визуальная индикация посредством светосигнальной колонны, светодиодных индикаторов инструмента или экрана процесса ЧМИ предупредит оператора для инициирования запуска инструмента.

## Датчик ILS

Датчик ILS является беспроводной линией системы защиты от ошибок высокого уровня и состоит из датчика и ярлыка-рефлектора

Приемник вычисляет положение ярлыка инструмента в реальном времени, когда ярлык отображается в зоне действия сети, а датчик рассчитывает положение матрицы ярлыка и генерирует значения данных положения (X,Y,Z) и (P,Y,R) для местоположения ярлыка. Модуль трекинга отправляет информацию в программное обеспечение ILG.

Программное обеспечение ILG подтверждает положение и используется для включения или отключения инструмента. С помощью открытого протокола программа предоставляет положение защиты от ошибок для операций на уровне болта/процесса.

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01