# Seguridad general de instalación

El sensor se debe montar de forma elevada sobre la estación o en un poste de suelo, pero no se debe ver afectado por ninguna vibración de la estación o movimientos de las herramientas que puedan causar un cambio de la alineación.

ADVERTENCIA

Riesgo de aplastamiento

Use equipo de seguridad adicional para evitar que el sensor caiga al suelo, lo que causará daños en la propiedad y/o lesiones.

- Acople un cable de seguridad con un gancho de seguridad a la argolla de seguridad en el sensor. Asegure el cable de seguridad a un objeto rígido.

## Aplicable a:

8436 6771 00
8436 6771 01