# Podłączenie do sterownika przez port fabryczny

Gdy czujnik ILS jest podłączony do fabrycznego portu Ethernet sterownika, sterownika nie można podłączyć do sieci fabrycznej użytkownika.

## Bez użycia routera lub przełącznika Ethernet

1. Podłącz kabel Ethernet z portu LAN 1 czujnika ILS do fabrycznego portu Ethernet sterownika.

2. Podłącz drugi kabel Ethernet z portu LAN 2 czujnika ILS do zewnętrznego komputera PC.

3. Podłącz monitor, klawiaturę, myszkę i inne akcesoria do portów USB czujnika ILS.

4. Sprawdź ustawienia IP sterownika.

5. Aby połączyć zewnętrzny komputer PC z czujnikiem ILS użyj aplikacji Remote Desktop Connection [Zdalne połączenie z pulpitem]. W aplikacji Remote Desktop Connection [Zdalne połączenie z pulpitem] wpisz nazwę czujnika ILS:

   Ivne-xxxxxxxx ,gdzie xxxxxxxx to numer seryjny czujnika ILS (wydrukowany na etykiecie na płytce przyłączeniowej).

6. Przejdź do Control Panel > Network and Internet > Ethernet > Change adapter options > LAN 1 properties > Internet Protocol Version 4 > Properties [Panel sterowania > Sieć i Internet > Ethernet > Zmień opcje adaptera > Właściwości LAN 1 > Protokół internetowy w wersji 4 > Właściwości].

   Zmień adres IP czujnika ILS na taki sam jak sterownika.

7. Po zakończeniu instalacji licencji ILG można odłączyć zewnętrzny komputer PC od stacji roboczej.

## Używanie routera lub przełącznika Ethernet

1. Podłącz kabel Ethernet z portu LAN 1 czujnika ILS do routera.

2. Podłącz drugi kabel Ethernet z fabrycznego portu Ethernet sterownika do routera.

3. Podłącz zewnętrzny komputer PC do routera.

4. Podłącz monitor, klawiaturę, myszkę i inne akcesoria do portów USB czujnika ILS.

5. Sprawdź ustawienia IP sterownika.

6. Otwórz przeglądarkę internetową i wpisz adres IP portu fabrycznego Ethernet sterownika.

7. Aby połączyć zewnętrzny komputer PC z czujnikiem ILS użyj aplikacji Remote Desktop Connection [Zdalne połączenie z pulpitem]. W aplikacji Remote Desktop Connection [Zdalne połączenie z pulpitem] wpisz nazwę czujnika ILS:

   Ivne-xxxxxx gdzie xxxxxx to numer seryjny czujnika ILS (wydrukowany na etykiecie na płytce przyłączeniowej).

8. Przejdź do Control Panel > Network and Internet > Ethernet > Change adapter options > LAN 1 properties > Internet Protocol Version 4 > Properties [Panel sterowania > Sieć i Internet > Ethernet > Zmień opcje adaptera > Właściwości LAN 1 > Protokół internetowy w wersji 4 > Właściwości].

   Zmień adres IP czujnika ILS na taki sam jak sterownika.

9. Po zakończeniu instalacji licencji ILG można odłączyć zewnętrzny komputer PC od stacji roboczej.

## Dotyczy:

8436 6771 00
8436 6771 01