# Aperçu de la plaque de connecteurs

Élément | Description
--- | ---
LAN 1 | Connexion Ethernet pour une adresse IP paramétrable
LAN 2 | Connexion Ethernet pour une adresse IP fixe (par défaut 169.251.1.1)
24 V DC | Prise d’alimentation (135 W, 5,6 A)
Carte SD | La carte SD sert à stocker les paramètres et à transférer les configurations entre les différents ILS Sensors.
HDMI | Connexions HDMI pour les écrans
USB | Connexions USB pour le clavier, la souris, les scanners et autres accessoires.

## Indications du témoin d’état

Les voyants d'état sur la plaque de connecteurs du capteur fournissent les informations suivantes :

Symbole | Couleur du témoin d’état | Description
--- | --- | ---
| Orange (clignote rapidement) | Câble Ethernet connecté au port LAN1 et connexion Ethernet établie Logiciel de suivi des capteurs en cours d’exécution La communication fonctionne Trafic de données
Vert (lumière fixe) | Câble Ethernet connecté au port LAN1 et connexion Ethernet établie, mais le logiciel de suivi des capteurs n'est pas en cours d'exécution.
Rouge (clignote lentement) | Câble Ethernet déconnecté du port LAN1 et/ou impossible d’établir la connexion Ethernet
| Noir (aucune lumière) | Capteur PC éteint Défaillance de l'alimentation du PC
Vert (lumière fixe) | Capteur PC en cours d’exécution, fonctionne normalement
Vert (clignotant) | Capteur PC en veille
| Noir (aucune lumière) | Capteur non alimenté (24 V CC non disponible) Aucun câble d'alimentation connecté Défaillance de l'alimentation
Vert (lumière fixe) | Alimentation en marche (24 V CC disponible)

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01