# 电缆信息

## 电源电缆

- 电源电缆采用标准原始电缆，M12 4 针裸线

- 连接器：母 4 针 M12 A-编码

针分配
侧 A 针数 | 电线颜色 | 侧 B 针数 | 功能
--- | --- | --- | ---
1 | 白色 | 明线 | +24V
2 | 黄色 | 明线 | +24V
3 | 棕色 | 明线 | 地线
4 | 绿色 | 明线 | 地线

## 以太网电缆

- 标准以太网电缆，PoE+ 采用 M12 x 编码

针分配
侧 A M12 x 编码 针数 | 电线颜色 | 侧 B RJ-45 针数
--- | --- | ---
1 | 橙白色 | 1
2 | 橙色 | 2
3 | 绿白色 | 3
4 | 绿色 | 6
7 | 蓝白色 | 5
8 | 蓝色 | 4
5 | 棕白色 | 7
6 | 棕色 | 8

## 适用于：

8436 6771 00
8436 6771 01