# 케이블 정보

## 전원 케이블

- 표준 원시 케이블이 있는 전원 케이블, M12 4핀 개방형 와이어

- 커넥터: 암 4핀 M12 A-코딩

핀 할당
A 측면 핀 번호 | 와이어 색상 | B 측면 핀 번호 | 기능
--- | --- | --- | ---
1 | 흰색 | 오픈 와이어 | +24V
2 | 노란색 | 오픈 와이어 | +24V
3 | 갈색 | 오픈 와이어 | GND
4 | 녹색 | 오픈 와이어 | GND

## 이더넷 케이블

- 표준 이더넷 케이블, PoE+용 M12 x-코딩

핀 할당
A 측면 M12 x-코딩 핀 번호 | 와이어 색상 | B 측면 RJ-45 핀 번호
--- | --- | ---
1 | 주황색-흰색 | 1
2 | 주황색 | 2
3 | 녹색-흰색 | 3
4 | 녹색 | 6
7 | 파란색-흰색 | 5
8 | 파란색 | 4
5 | 갈색-흰색 | 7
6 | 갈색 | 8

## 적용 대상:

8436 6771 00
8436 6771 01