# Выявление ярлыков на пассивных целях

Пассивные ярлыки состоят из опорной плиты, рефлектора и конкретной структуры.

Структура пассивной цели

1 | Опорная плита
2 | Отражатель
3 | Конкретная структура

Осветительный прибор датчика излучает инфракрасный свет, который попадает на рефлектор. Рефлектор отражает падающие электромагнитные волны по большей части в том направлении, с которого они поступили, независимо от угла падения и ориентации рефлектора.

Основание рефлектора состоит из маленьких прозрачных стеклянных сфер, которые фокусируют большую часть падающего света.

Светоотражающий эффект

В связи с разницей индекса преломления по сравнению с воздухом задняя поверхность сферы является отражающей. По причине этого эффекта фольга отражает свет обратно к датчику. Каждый ярлык определяется по своей конкретной структуре.

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01