# Sensores ILS

Há dois tipos de receptores dependendo do tipo de aplicação:

Sensor ILS Standard Workspace/Sensor ILS Wide Workspace

## Sensor ILS Standard

O Sensor ILS padrão tem uma precisão de 10 mm e é usado em aplicações padrões.

## Sensor ILS Wide

O Sensor ILS amplo tem uma precisão de 20 mm e é usado na cobertura de uma área maior.

## Estrutura dos Sensores

O Sensor ILS compreende duas câmeras, duas unidades de luz infravermelha e uma unidade de computação.

Estrutura do Sensor

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01