# Датчики ILS

Имеется два типа приемников в зависимости от типа применения:

Датчик ILS для стандартного рабочего пространства / датчик ILS для широкого рабочего пространства

## Датчик ILS, стандартный

Стандартный датчик ILS имеет точность болта 10 мм и используется для стандартных областей применения.

## Датчик ILS, широкий

Широкий датчик ILS имеет точность болта 20 мм и используется для охвата большей площади.

## Структура датчиков

Датчик ILS состоит их двух камер, двух инфракрасных световых приборов и одного вычислительного устройства.

Структура датчика

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01