# Détection des étiquettes sur les cibles passives

Les étiquettes passives sont constituées d'une plaque de base, d'un réflecteur et d'un motif spécifique.

Structure d’une cible passive

1 | Plaque de base
2 | Réflecteur
3 | Motif spécifique

L'unité d'éclairage du capteur émet une lumière infrarouge qui atteint le réflecteur. Le réflecteur réfléchit les ondes électromagnétiques incidentes en grande partie dans la direction d'où elles proviennent, indépendamment de la direction d'incidence et de l'orientation du réflecteur.

Le support du réflecteur est constitué de petites sphères en verre transparent, qui concentrent la majeure partie de la lumière incidente.

Effet rétroréfléchissant

En raison de la différence d'indice de réfraction par rapport à l'air, la surface arrière de la sphère est réfléchissante. Grâce à cet effet, le film réfléchit la lumière vers le capteur. Chaque étiquette est définie par son motif spécifique.

## S’applique à :

8436 6771 00
8436 6771 01