# Варианты соединения контроллера

Датчик ILS можно подключить к контроллеру следующим образом:

- С помощью заводского порта контроллера. (Поддерживается для контроллеров Power Focus 6000, Power Focus 4000 и Power MACS).

- При помощи COM-порта контроллера. (Поддерживается только для контроллеров Power Focus 6000).

- При помощи заводской сети. (Поддерживается только для контроллеров Power Focus 6000).

## Относится к:

8436 6771 00
8436 6771 01