# Opções de Conexão do Controlador

O Sensor ILS pode ser conectado ao controlador das seguintes maneiras:

- Através da Porta da Fábrica do controlador. (Compatível com os controladores Power Focus 6000, Power Focus 4000 e Power MACS).

- Através da Porta COM do controlador. (Compatível somente com controladores Power Focus 6000).

- Através da Rede da Fábrica. (Compatível somente com controladores Power Focus 6000).

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01