# 一般信息

站点配置在 Smart AMS Config 中创建和编辑，可通过 web 浏览器访问。您还可以使用旧版 Smart AMS 中的 .xlsx 配置文件。Smart AMS Config 包含以下部分：配置、扫描规则、历史记录、角色管理、用户管理和用户首选项。

Smart AMS Manager 提供了一个 Web 用户界面。应用程序可以托管在本地或远程计算机上。它包括以下部分：仪表板、服务管理器、应用程序上下文、管理和事件日志。

当您从 Smart AMS Config 中推送新配置时，将重新配置 Smart AMS，并更新站点配置。

当连接到拧紧工具时，Smart AMS 保持锁定，直到工件在相应的站点进站。当工件进站时，Smart AMS 启用工具。当拧紧完成时，Smart AMS 再次锁定工具。也有可能使用套筒选择器和自由拧紧顺序模式。

当工件在站点进站时，与该站点相关的拧紧工作流都将从头开始。无论工件是自动还是手动进站。在顺序模式下，当螺纹接头逐个拧紧时，站点处的工具总是按配方列表中指定的顺序激活。也可以使用并行模式和自由顺序模式。

如果 PLC 或 MES 在配置中被激活，当工件从站点出站时，Smart AMS 向 PLC 和 MES 发送带有工件状态的出站消息。

扫码枪可以连接到控制器。无论扫码枪连接到哪个工具，所有扫描都被平等对待。IXB 和 Stwrench 可以集成扫码枪，在技术上以相同的方式处理它们。

您可以指定扫描规则来从多个扫描中提取工件 ID 和 PR 代码。

像 PF6000 和 PF4000 这样的固定控制器可以配备多层警示灯和操作面板。

工件进站、工件完成 OK、工件完成 NOK、拧紧状态（OK 或 NOK）等站点事件可以通过多层警示灯或连接到相应控制器的类似外围设备来指示。

Smart AMS 可将结果数据（OK、NOK、NYD）传输到 ToolsNet 8。

当操作员按下操作员面板上的“跳过螺栓”按钮或连接到控制器的多层警示灯时，当前螺栓将被跳过。