# 指定手动站点的设置

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

手动站点不受 Smart AMS 控制。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：http://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到配置部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，点击页面右上角的用户名，然后选择配置。

- 点击手动站点的图标。

非活动切换开关：若此拨动开关开启，则站点处于非活动状态。非活动站点的图标会变暗。Smart AMS 不能使用非活动的站点；它们将被忽略。如果关闭，则该站点激活。

站点名称字段：指定站点的名称。

站点编号字段：指定装配生产线中站点的顺序位置。示例：1、2、3。

说明（英文）字段：用英语描述该站点。

说明（本地）字段：用本地语言描述该站点。