# Festlegen der Einstellungen für manuelle Stationen

Zuerst muss Smart AMS Config geöffnet werden.

Manuelle Stationen werden nicht durch Smart AMS gesteuert.

- Öffnen Sie die Adresse von Smart AMS Config in Ihrem Webbrowser, indem Sie die Verknüpfung Smart AMS Config-Benutzeroberfläche öffnen auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows verwenden.
  Beispiel-Adresse: http://localhost:6395. Stellen Sie sicher, dass Sie localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des Computers ersetzen, auf dem Smart AMS Config ausgeführt wird.

- Um den Bereich Konfiguration aufzurufen, klicken Sie im Navigationsfenster links auf der Seite auf . Auf Mobilgeräten mit kleinerem Bildschirm klicken Sie auf Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Konfiguration.

- Klicken Sie auf das Symbol der manuellen Station.

Wahlschalter Inaktiv: Ist dieser Kippschalter eingeschaltet, ist die Station inaktiv. Die Symbole inaktiver Stationen erscheinen abgeblendet. Inaktive Stationen stehen für Smart AMS nicht zur Verfügung; diese werden ignoriert. Ist er ausgeschaltet, ist die Station aktiviert.

Feld Stationsname: Geben Sie den Namen der Station an.

Feld Stationsnummer: Geben Sie die Positionsnummer der Station in der Montagelinie an. Beispiele: 1, 2, 3.

Feld Beschreibung (englisch): Geben Sie eine Beschreibung für die Station in Englisch ein.

Feld Beschreibung (lokal): Geben Sie eine Beschreibung für die Station in Ihrer Landessprache ein.