# 工具在自动模式下启动失败

原因 | 解决方案
--- | ---
站点和 Smart AMS 之间存在连接问题。 | 识别并解决任何可能的网络连接问题。
Smart AMS 处于紧急模式。 | 检查多层警示灯（如有）中的紧急模式指示灯的状态。解决根本原因，然后在自动模式下启动站点。
Smart AMS 处于错误状态。错误指示灯亮起。 | 检查日志文件中没有成功的步骤，然后采取纠正措施。日志文件的路径：%ProgramData%\AMP\。例如：C:\ProgramData\AMP\。
工件的 PR 代码与 Smart AMS Config 中指定的表达式不匹配。 | 重新配置系统以接受条形码或用正确的工件替换错误的工件。
有一个拧紧程序源选择错误。 | 检查控制器的配置，尤其是拧紧程序选择源的配置。
工具的固件不兼容。 | 检查您的工具是否有合适的固件版本。如果匹配错误，推荐的固件将闪烁。
防火墙正在阻塞流量。操作系统中可能内置了防火墙并默认为启用。 | 检查防火墙设置以确保工具的 IP 地址和端口可用于通信。
工具 IP 地址或端口与其他工具冲突。 | 确保该工具的 IP 地址和端口设置是唯一的。