# Verwenden einer Fähigkeits-Antwortdatei

Wenn Sie keinen Zugriff auf das Internet in Ihrem Fertigungsnetzwerk haben, können Sie Lizenzen mit einer Fähigkeits-Antwortdatei installieren.

- Melden Sie sich in Ihrem Konto im Kundenlizenzportal von Atlas Copco unter https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login an.

- Klicken Sie auf den Link Lizenzmanager oder USB-Gerät suchen und suchen Sie dann nach Ihrem Eintrag, indem Sie die ID, den Gerätenamen oder den Namen des Standorts eingeben.

  Sie sehen eine Liste mit Einträgen.

- Klicken Sie auf die entsprechende ID in der Liste.

- Klicken Sie auf den Link Fähigkeits-Antwort herunterladen, und speichern Sie dann die .bin-Datei auf Ihrem Computer.

Über ein Speichermedium können Sie die Fähigkeits-Antwortdatei auf einen anderen Computer übertragen. Anschließend müssen Sie die Datei zu Ihrem Fehlersicherheits-Lizenzmanager hochladen.

- Öffnen Sie die Adresse des Fehlersicherheits-Lizenzmanagers in Ihrem Webbrowser, indem Sie die Verknüpfung Lizenzmanager auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows verwenden.
  Beispiel-Adresse: localhost:8082/flsm. Die Portnummer wird ausgewählt, wenn Sie den Fehlersicherheits-Lizenzmanager installieren. Der Standardwert ist 8082. Stellen Sie sicher, dass Sie localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des Computers ersetzen, auf dem der Fehlersicherheits-Lizenzmanager installiert ist.

- Klicken Sie im Fehlersicherheits-Lizenzmanager auf Offline-Server-Updates.

- Auf der Seite Offline-Server-Updates klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen... und wählen dann die Datei aus und klicken auf Hochladen.