# Globale Konfigurationen in der .xlsx-Konfigurationsdatei

In der .xlsx-Konfigurationsdatei enthält das Arbeitsblatt Global Configurations globale Konfigurationseinstellungen für Smart AMS.

## Kundeninformation

Customer Name: Geben Sie den Namen des Kunden an.

Plant Name: Geben Sie den Namen der Anlage an.

Number of Stations: Geben Sie die Anzahl der Stationen an.

## Generische Konfiguration

Product Sign-in Override Dropdown-Liste: Wählen Sie FALSE aus, um zu verhindern, dass ein neues Produkt angemeldet wird, während ein anderes Produkt bearbeitet wird. Wenn Sie TRUE auswählen, wird beim Anmelden eines neuen Produkts das aktuelle Produkt abgemeldet und das neue Produkt gleichzeitig angemeldet.

Ignore same Product Sign-In Dropdown-Liste: Wählen Sie TRUE aus, um die Anmeldung eines neuen Produkts zu verhindern, wenn die Produkt-ID dieselbe ist wie die des Produkts, das unmittelbar zuvor angemeldet wurde. Wenn Sie FALSE auswählen, wird kein Vergleich der Produkt-ID durchgeführt. Das Produkt wird angemeldet, und der Verschraubungsablauf beginnt von vorne.

MNO Strategy Dropdown-Liste:
InactiveWorkflow: Wenn alle wiederholten Verschraubungsversuche in einem Arbeitsschritt fehlgeschlagen sind, wird das Werkzeug gesperrt, bis der aktuelle Arbeitsschritt manuell übersprungen wird.
ProductAbort: Wenn alle wiederholten Verschraubungsversuche in einem Arbeitsschritt fehlgeschlagen sind, wird das Produkt automatisch abgemeldet.
WorkflowRestart: Wenn alle wiederholten Verschraubungsversuche in einem Arbeitsschritt fehlgeschlagen sind, wird der Arbeitsablauf von Anfang an neu gestartet. Diese Option wird weniger empfohlen, da die Ergebnisse der vorherigen Verschraubung verworfen und nicht an das MES gesendet werden.
Proceed: Wenn alle wiederholten Verschraubungsversuche in einem Arbeitsschritt fehlgeschlagen sind, fährt Smart AMS automatisch mit dem nächsten Arbeitsschritt fort.

Emergency Result Mode Dropdown-Liste:
Static: Im Notfallmodus ist das Werkzeug immer aktiviert. Es gibt keine Möglichkeit, eine Produkt-ID einzugeben. Für alle Ergebnisse wird die statische Kennung „MANUELL“ verwendet.
OnlyByProductSignIn: Das Werkzeug wird nur aktiviert, nachdem ein Produkt angemeldet wurde. Die Produkt-ID, mit der das Produkt angemeldet ist, wird für die Ergebnisse verwendet.
StaticAndOverwriteByProductSignIn: Im Notfallmodus ist das Werkzeug immer aktiviert. Wenn kein Produkt angemeldet ist, wird für alle Ergebnisse die statische Kennung „MANUELL“ verwendet. Nachdem ein Produkt angemeldet wurde, wird die Produkt-ID, mit der das Produkt angemeldet wurde, für die Ergebnisse verwendet.
Passive: Die Produktidentifikation unterliegt nicht der Kontrolle von Smart AMS. Wenn z.B. ein Barcode-Scanner an die Steuerung angeschlossen ist, wird die vom Scanner empfangene Produkt-ID mit den Ergebnissen der Verschraubung verknüpft. Jede von der Steuerung empfangene Produkt-ID wird von Smart AMS nicht verändert. Ist weder ein Scanner noch eine andere Eingabequelle angegeben, ist die Produkt-ID leer.

Für das Scannen im automatischen Modus und im manuellen Modus der Steuerung können Sie einen mit der PF6000-Steuerung verbundenen Scanner verwenden, selbst wenn dieser nicht mit Smart AMS verbunden ist. In diesem Fall muss die Einstellung Emergency Result Mode auf Passive und die Einstellung Product Sign-In für die PF6000-Station auf Barcode gesetzt sein.
In den Einstellungen der PF6000 muss die Funktion Scan-Durchlauf deaktiviert werden. Der manuelle Modus der Steuerung sollte so konfiguriert werden, dass er aktiv ist, wenn der Schlüsselschalter auf den Notfallmodus eingestellt wird.

Emergency Sign In Mode Dropdown-Liste:
ByStationSignIn: Im Notfallmodus können Produkte auf die gleiche Weise angemeldet werden wie im Automatikmodus der Station. Werden Scan-Regeln an der Station verwendet, so wird der Barcodescanner in diesem Modus nicht bei der Notfallmodus-Anmeldung berücksichtigt.
ByStationSignInAndBarcodeScanner: Die Produkte können auf die gleiche Weise angemeldet werden wie im Automatikmodus der Station, aber auch mit einem Barcode-Scanner. Wenn ein Produkt mit einem Barcode-Scanner angemeldet wird und eine SPS für die Station konfiguriert ist, sendet Smart AMS den gescannten Code an die SPS. Die Reihenfolge wird von der SPS überprüft und dann gegebenenfalls neu ausgerichtet. Im Notfallmodus werden keine Scan-Regeln für den gescannten Inhalt angewendet.
OnlyByBarcodeScanner: Produkte können nur mit einem Barcode-Scanner angemeldet werden. Wenn eine SPS für die Station konfiguriert ist, sendet Smart AMS den gescannten Code an die SPS. Die Reihenfolge wird von der SPS überprüft und dann gegebenenfalls neu ausgerichtet. Im Notfallmodus werden keine Scan-Regeln für den gescannten Inhalt angewendet.

Product Status Storage Limit: Gibt die maximale Anzahl der Produktstatus-Informationen an, die im Puffer von Smart AMS gespeichert werden können. Standardwert: 10000.

Station Dependency Dropdown-Liste:
Off: Keine Stationen sind miteinander verknüpft. Das Produkt kann angemeldet und benutzt werden, auch wenn es im NIO-Zustand von der vorherigen Station abgemeldet wurde.
Abhängigkeit innerhalb der Linie: Innerhalb einer Montagelinie kann das Produkt nur dann angemeldet werden, wenn es an der vorherigen Station im OK-Zustand abgemeldet wurde. Wenn das Ergebnis der Verschraubung an einer Station „NIO“ war, sollten alle Schrauben, die an dieser Station angezogen wurden, gelöst werden, anschließend kann das Produkt an derselben Station angemeldet werden, um die Verschraubungen zu wiederholen.
AcrossLineDependency: Das Produkt kann nur angemeldet werden, wenn es an der vorherigen Station im OK-Zustand abgemeldet wurde, auch wenn die vorherige Station Teil einer anderen Montagelinie ist. Wenn das Ergebnis der Verschraubung an einer Station „NIO“ war, sollten alle Schrauben, die an dieser Station angezogen wurden, gelöst werden, anschließend kann das Produkt an derselben Station angemeldet werden, um die Verschraubungen zu wiederholen.

SQS3-Nacharbeitsstationen ignorieren die Abhängigkeitsprüfung, auch wenn sie für die Montagelinie, in der sie sich befinden, aktiviert ist.

Reject OK Product Sign-In Dropdown-Liste:
TRUE: Es können keine Produkte angemeldet werden, die bereits an der gleichen Station erfolgreich registriert wurden. Bei dem Versuch, sich anzumelden, leuchtet das grüne Segment an der mit der Station verbundenen Stapelleuchte auf. Das Produkt wird nicht angemeldet. Ein solches Produkt kann jedoch immer noch an der Station angemeldet werden, indem ein IO-Signal gesendet wird, nachdem festgestellt wurde, dass das Produkt bereits in Ordnung ist. Wird das Produkt nicht als bereits ordnungsgemäß erkannt, wird das IO-Signal ignoriert.
FALSE: Ein Produkt, das bereits als IO bearbeitet wurde, kann an derselben Station unabhängig von der Anmeldemethode angemeldet werden.

Product Disconnect Timeout: Gibt die Zeitspanne in Sekunden an, die gewartet werden soll, bis das Produkt bei Unterbrechung der Verbindung mit der Steuerung abgemeldet wird. Wird dieses Feld leer gelassen, wird das Produkt immer sofort abgemeldet, wenn die Verbindung zwischen Smart AMS und der Steuerung unterbrochen wird. Smart AMS wartet dann auf eine neue Produktanmeldung, um den Arbeitsablauf an der Station wieder aufzunehmen.

ILT Server Port: Legen Sie den TCP-Port für die Verbindung fest. Standard-Port: 10458.

Monitoring API: Wählen Sie TRUE aus, wenn Sie die Überwachungs-API verwenden wollen. Wählen Sie ansonsten FALSE aus, um diese Funktion zu deaktivieren und Systemressourcen einzusparen.

Wait for Tool Stop: Wählen Sie TRUE aus, damit das System wartet, bis alle Werkzeuge an der Station aufhören, sich zu drehen, bevor es den Arbeitsablauf abbricht und das Produkt abmeldet. Alle von den laufenden Werkzeugen erzeugten Verschraubungsergebnisse werden an das MES gemeldet. Repräsentative Anwendungsfälle: Die Schaltfläche Produkt überspringen wird gedrückt oder ein anderes Produkt wird angemeldet. Wenn diese Option auf FALSE eingestellt ist, wird das Produkt beim Erkennen des entsprechenden Signals immer sofort abgemeldet. Das System verwirft alle Verschraubungsergebnisse, die nach der Abmeldung des Produkts verarbeitet wurden.

## ToolsNet-8-Integration

Report to ToolsNet 8 Dropdown-Liste: Wenn Sie Smart AMS mit dem ToolsNet 8-Server verbinden möchten, um die Ergebnisdaten (IO, NIO, NYD) herunterzuladen, wählen Sie TRUE aus. Wählen Sie ansonsten FALSE aus.

ToolsNet 8 IP: Legen Sie die IP-Adresse für die Verbindung fest.

ToolsNet 8 Port: Legen Sie den TCP-Port für die Verbindung fest. Standard-Port: 7110.

## MES-Build-Datenkonfiguration

Use MES Build Data protocol Dropdown-Liste: Wählen Sie TRUE aus, wenn Sie Build-Daten vom MES-Adapter erhalten möchten. Wählen Sie ansonsten FALSE aus.

Server Port: Geben Sie den TCP-Port für den Empfang der Build-Daten an. Standard-Port: 8089.

Adapter Name: Geben Sie den Namen des MES-Adapters ein, von welchem Sie die Build-Daten erhalten möchten.

## MES-Ergebniskonfiguration

Use MES Result Adapter Dropdown-Liste: Wählen Sie TRUE aus, wenn Sie die Ergebnisdaten an den festgelegten MES-Adapter senden möchten. Wählen Sie ansonsten FALSE aus.

Server Port: Geben Sie den TCP-Port für den Versand der Ergebnisdaten an. Standard-Port: 8090.

Result Storage Limit: Gibt die maximale Anzahl von Ergebnissen an, die im Puffer in Smart AMS gespeichert werden können. Standardwert: 10000.

## Adaptername MES-Ergebnis

Die Liste zeigt die MES-Adapter an, welche Ergebnisdaten für das MES bereitstellen.

Adapter No. Spalte: Geben Sie die Position des Adapters an. Beispiele: 1, 2, 3.

Adapter Name Spalte: Geben Sie die Namen der MES-Adapter ein, an die Sie die Ergebnisdaten senden möchten.

## MES-Anmeldungskonfiguration

Verwenden Sie diese Einstellungen, um die MES-Anmeldefunktion zu konfigurieren.

Use MES Sign In protocol Dropdown-Liste: Wählen Sie TRUE aus, wenn Ihr System zur Anmeldung von Produkten mittels eines MES-Adapters konfiguriert ist. Wählen Sie ansonsten FALSE aus, um diese Funktion zu deaktivieren und Systemressourcen einzusparen.

Server Port: Geben Sie den TCP-Port an, der für eingehende Verbindungen vom MES Anmelde-Adapter verwendet werden soll. Standard-Port: 8091.

Adapter Name Spalte: Geben Sie den Namen des MES Anmelde-Adapters an.

## Linienkonfiguration

Die Liste zeigt Montagelinien mit SPS an.

Line No. Spalte: Geben Sie die Position der Montagelinie an. Beispiele: 1, 2, 3.

Line Name Spalte: Geben Sie den Namen der Montagelinie ein.

PLC IP: Geben Sie die IP-Adresse der SPS an. Dieselbe Kombination von IP-Adresse und Port kann an mehreren Montagelinien verwendet werden.

PLC Port: Legen Sie den TCP-Port für die Verbindung fest.

Activated Dropdown-Liste: Wählen Sie TRUE aus, um die SPS zu aktivieren. Wählen Sie ansonsten FALSE aus, um sie inaktiv zu schalten. Ist die SPS inaktiv, ignoriert Smart AMS diese.

Protocol Dropdown-Liste: Geben Sie an, welchem Protokoll die SPS folgen soll.

Dependency Check Dropdown-Liste: Um die Abhängigkeitsprüfung innerhalb der ausgewählten Montagelinie zu aktivieren, wählen Sie TRUE aus. In diesem Fall kann das Produkt nur dann an einer Station in der Montagelinie angemeldet werden, wenn es im Zustand IO von der vorherigen Station abgemeldet wurde. Wenn Sie FALSE auswählen, kann das Produkt auch dann angemeldet und bearbeitet werden, wenn es an der vorherigen Station im Zustand NIO abgemeldet wurde.
Beachten Sie, dass SQS3-Nacharbeitsstationen die Abhängigkeitsprüfung ignorieren, auch wenn sie für die Montagelinie, in der sie sich befinden, aktiviert ist.