# Ports TCP/IP-Kommunikation

Systemkomponenten sind für die Verwendung von Standard-Ports vorkonfiguriert. Bei jedem dieser Ports ist es möglich, dass dieser neu konfiguriert werden muss, um Konflikte zu beheben. Dies ist abhängig von Ihren jeweiligen Hardware- und Software-Konfigurationen.

Bei Open Protocol-Werkzeugen dient das Werkzeug selbst als Server.

Komponente | Standardkonfigurationspfad | Standard-Port
--- | --- | ---
FlexNet > Weboberfläche des Fehlersicherheits-Lizenzmanagers | C:\LLM\LLM\apache-tomcat-9.0.36\conf\server.xml | 8082
FlexNet > Lizenz-Server-Listening-Port | Fehlersicherheits-Lizenzmanager > Einstellungen | 7070
ILT Server-Port | Smart AMS Config > Allgemein > Erweitert | 10458
Keycloak-Anwendungsserver | Interne Konfiguration. | 8306
Keycloak-Manager | Interne Konfiguration. | 6396
MES-Build-Datenport | Smart AMS Config > Allgemein > MES | 8089
MES-Ergebnissdatenport | Smart AMS Config > Allgemein > MES | 8090
MES-Anmeldungs-Port | Smart AMS Config > Allgemein > MES | 8091
Open Protocol-Werkzeug | Smart AMS Config > Station auswählen > Steuerungen | 4545
SPS | Smart AMS Config > Station auswählen > Steuerungen | 8001
RabbitMQ-Listening-Port | In RabbitMQ festgelegt. | 5672
Smart AMS Manager | Während der Installation von Smart AMS festgelegt. | 6394
Smart AMS Config | Fest programmiert. | 6395