# Hinzufügen eines Rezepts

Zuerst muss Smart AMS Config geöffnet werden.

- Öffnen Sie die Adresse von Smart AMS Config in Ihrem Webbrowser, indem Sie die Verknüpfung Smart AMS Config-Benutzeroberfläche öffnen auf dem Desktop oder im Startmenü von Windows verwenden.
  Beispiel-Adresse: http://localhost:6395. Stellen Sie sicher, dass Sie localhost durch die tatsächliche IP-Adresse des Computers ersetzen, auf dem Smart AMS Config ausgeführt wird.

- Um den Bereich Konfiguration aufzurufen, klicken Sie im Navigationsfenster links auf der Seite auf . Auf Mobilgeräten mit kleinerem Bildschirm klicken Sie auf Ihren Benutzernamen in der oberen rechten Ecke der Seite und wählen Konfiguration.

- Klicken Sie auf das Symbol der Smart AMS-Station, für die Sie das Rezept hinzufügen möchten, und anschließend auf Rezepte.

- Klicken Sie auf Rezept hinzufügen. Um ein weiteres Rezept hinzuzufügen, klicken Sie erneut auf Rezept hinzufügen.

Feld Schraubfallname: Geben Sie den Namen des Schraubfalls ein – die Textzeichenfolge, die den Schraubfall in allen Stationen und Rezepten eindeutig kennzeichnet. Dies ist ein Teil der Ausgangsinformation für Schrauben.

Feld Beschreibung des Schraubfalls: Geben Sie eine Beschreibung für den Schraubfall an.

Feld PR-Kombination: Beschränken Sie das Rezept auf eine bestimmte Kombination an PR-Codes. Um alle Werkstücke zu akzeptieren, lassen Sie dieses Feld leer.

Liste Steuerung: Wählen Sie die zu verwendende Steuerung aus.

Feld Programmnummer: Legen Sie die Verschraubungsnummer fest.

Feld Verschraubungszahl: Geben Sie die Anzahl der Schrauben an, die Sie mit dem angegebenen Verschraubungsprogramm anziehen möchten.

Feld Spindelanzahl: Geben Sie die Anzahl der im Werkzeug verwendeten Spindeln an. Eine falsche Anzahl wirkt sich auf die Ausgabedaten für Schrauben aus, da die Schraubfallnamen nicht korrekt den Ergebnissen zugeordnet werden. Wenn zum Beispiel Verschraubungszahl auf 3 und Spindelanzahl auf 2 eingestellt ist, bedeutet dies, dass 6 Schrauben in der Konfiguration vorhanden sind.

Feld MNO-Anzahl: Geben Sie die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden NIO-Wiederholungsversuche an. Der Zähler wird auf 0 zurückgesetzt, wenn eine IO-Verschraubung ausgeführt wird. Er beginnt zu zählen, wenn ein Verschraubungsversuch NIO ist. Für eine unbeschränkte Anzahl von Neuversuchen, lassen Sie das Feld leer.

Feld Bereichs-ID: Geben Sie die Kennung des ILT-Bereichs an, der zur Station gehört. Die ILT-gesteuerten Werkzeuge an der Station werden nur aktiviert, wenn sie sich innerhalb dieses Bereichs befinden. Wird dieses Feld leer gelassen, wird das im Rezept angegebene Werkzeug unabhängig von seiner Position aktiviert.