# 添加和管理生产线

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：http://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到配置部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，点击页面右上角的用户名，然后选择配置。

- 若要添加生产线，请点击添加生产线。

- 若要重新排列生产线，请使用拖放操作。

- 若要复制、粘贴或删除生产线，请使用该生产线的右键上下文菜单。

## 常规

生产线编号字段：指定装配生产线的顺序位置。示例：1、2、3。

生产线名称字段：输入装配生产线的名称。

扫描规则列表：选择装配生产线的扫描规则。扫描规则将应用于生产线中的所有 Smart AMS 站点。
使用示例：当工件进站尝试正在进行时，多层警示灯上的传统蓝色灯闪烁。当尝试完成 OK 或 NOK 时，它停止闪烁。如果进站尝试失败，多层警示灯上的常规红灯将指示错误状态。一旦进行新的进站尝试或站点切换到紧急模式，错误状态就会重置。
如果未选择扫描规则，则装配生产线中各站点的所有扫描都将被视为工件 ID。如果未指定输入源，则工件 ID 将为空。

使用站点联锁检查拨动开关：如果开启，若工件是从上一个站点以 OK 状态出站的，则其只能在装配生产线中的某个站点进站。否则，即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
请注意，SQS3 返工站点通常忽略依赖性检查，即使它们所在的装配生产线激活了依赖性检查。

## 线路 PLC

启用拨动开关：如果开启，则 PLC 被激活。如果关闭，Smart AMS 将忽略它。

IP 字段：指定 PLC 的 IP 地址。相同的 IP 地址和端口组合可以在多条装配生产线上使用。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。

协议版本清单：指定 PLC 应遵循的协议。