# 控制器的 IO 设置

## Smart AMS 输出（从 Smart AMS 到控制器）

相应的 Smart AMS IO | PF4000 变量 | PM4000 变量（PLC 中的设置） | PF6000 变量 | Modbus 设备
--- | --- | --- | --- | ---
紧急模式 | 外部监控 1 | %IX 13000.0 | 通用 IO 1 | 第一输入位
工件 OK | 外部监控 2 | %IX 13000.1 | 通用 IO 2 | 第二输入位
工件 NOK | 外部监控 3 | %IX 13000.2 | 通用 IO 3 | 第三输入位
工件运行 | 外部监控 4 | %IX 13000.3 | 通用 IO 4 | 第四输入位
系统错误 | 外部监控 5 | %IX 13000.4 | 通用 IO 5 | 第五输入位

## Smart AMS 输入（从控制器到 Smart AMS）

相应的 Smart AMS IO | PF4000 变量 | PM4000 变量（PLC 中的设置） | PF6000 变量 | Modbus 设备
--- | --- | --- | --- | ---
紧急模式 | 外部监控 1 | %QX 13000.0 | 外部监控 1 | 第一输出位
跳过工件 | 外部监控 2 | %QX 13000.1 | 外部监控 2 | 第二输出位
跳过步骤 | 外部监控 3 | %QX 13000.2 | 外部监控 3 | 第三输出位
覆盖 OK 状态 | 外部监控 4 | %QX 13000.3 | 外部监控 4 | 第四输出位