# 登录到 Smart AMS Config

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：http://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

网页浏览器中将出现一个对话框，提示您输入您的用户名和密码。

首次使用 Smart AMS Config 时，系统会提示您指定用户名和密码。然后，您需要输入这些登录凭据，以超级用户身份登录 Smart AMS Config。

- 输入要登录的凭据。您可以从负责 Smart AMS 配置的人员处获取此信息。

您在用户名和密码字段中输入的数据必须与现有用户帐户的相匹配。

登录后，您的用户名将显示在页面的右上角。然后可以开始使用 Smart AMS Config。