# Rezeptliste in der .xlsx-Konfigurationsdatei

Das Arbeitsblatt SAMS Recipe List in der .xlsx-Konfigurationsdatei enthält eine Reihe von Spezifikationen für Verschraubungsvorgänge.

Station Id: Die Line No. und die Station No., beide in die gleiche Zelle eingetragen und durch einen Unterstrich „_“ getrennt. Muss der Stations-ID entsprechen, die in SPS-Telegrammen verwendet wird. Die hier angegebenen Stations-IDs müssen diejenigen sein, die im Arbeitsblatt Station List in der .xlsx-Konfigurationsdatei verwendet werden.

Controller Name: Geben Sie die zu verwendende Steuerung an. Es muss sich um den Namen handeln, der im Arbeitsblatt Station List in der .xlsx-Konfigurationsdatei verwendet wird.

PR Codes: Beschränken Sie das Rezept auf eine bestimmte Kombination an PR-Codes. Um alle Werkstücke zu akzeptieren, lassen Sie dieses Feld leer.

PSet(PF) / Mode(PM): Legen Sie die Verschraubungsnummer fest.

Bolt Count: Geben Sie die Anzahl der Schrauben an, die Sie mit dem in der Spalte PSet(PF) / Mode(PM) angegebenen Verschraubungsprogramm anziehen möchten.

Spindle Count: Geben Sie die Anzahl der im Werkzeug verwendeten Spindeln an. Eine falsche Anzahl wirkt sich auf die für die Schrauben ausgegebenen Daten aus. Im Falle von Verschraubungen mit mehreren Spindeln ist die Spindelanzahl Teil der Schraubenbezeichnung; ansonsten werden die Schraubenbezeichnungen nicht korrekt den Ergebnissen zugeordnet. Wenn Bolt Count beispielsweise auf 3 und Spindle Count auf 2 eingestellt ist, bedeutet dies, dass 6 Schrauben in der Konfiguration vorhanden sind.

Bolt Name: Geben Sie eine Schraubenbezeichnung ein – eine beliebige Textzeichenfolge, die die Schraube in allen Stationen und Rezepten eindeutig kennzeichnet. Dies ist ein Teil der Ausgangsinformation für Schrauben.

Bolt Description: Geben Sie eine Beschreibung für die Schraube an.

MNO Count: Geben Sie die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden NIO-Wiederholungsversuche an. Der Zähler wird auf 0 zurückgesetzt, wenn eine IO-Verschraubung ausgeführt wird. Er beginnt zu zählen, wenn ein Verschraubungsversuch NIO ist. Für eine unbeschränkte Anzahl von Versuchen lassen Sie die Zelle leer.

Area ID: Geben Sie die Kennung des ILT-Bereichs an, der zur Station gehört. Die ILT-gesteuerten Werkzeuge an der Station werden nur aktiviert, wenn sie sich innerhalb dieses Bereichs befinden. Wird dieses Feld leer gelassen, wird das im Rezept angegebene Werkzeug unabhängig von seiner Position aktiviert.