# Installation des ILS-Zielpunkts

1. Entfernen Sie die T10-Schraube und die Kappe.

2. Entfernen Sie die Abdeck-Tags.

3. Entfernen Sie die vier T8-Schrauben, sodass die beiden Halter darunter gelöst werden.

4. Bringen Sie die beiden Halter am Werkzeug an.

5. Bringen Sie den ILS-Zielpunkt an den Haltern an.

6. Ziehen Sie die vier T8-Schrauben fest.

7. Legen Sie die ILS-Matrixkarten ein.

   Achten Sie darauf, die Seite mit den gestutzten Ecken zuerst einzulegen.

   Achten Sie darauf, die Oberfläche der ILS-Matrix nicht zu verkratzen. Dies kann sich auf die Performance der Positionierung auswirken.

8. Bringen Sie die Kappe wieder an und ziehen Sie die T10-Schraube fest.

9. Nur für TBP-Werkzeuge: Bringen Sie den Deckel an.

## Gilt für: