# Installer le ILS Target

1. Déposer la vis T10 et le chapeau.

2. Retirer les étiquettes du couvercle.

3. Déposer les quatre vis T8 afin que les deux supports du dessous ne soient plus fixés.

4. Fixer les deux supports sur l’outil.

5. Fixer le ILS Target sur les supports.

6. Serrer les quatre vis T8.

7. Insérer les cartes ILS Matrix.

   Veiller à insérer d'abord le côté dont les coins ont été coupés.

   Veiller à ne pas rayer la surface du ILS Matrix. Cela peut affecter les performances du positionnement.

8. Replacer le chapeau et serrer la vis T10.

9. Uniquement applicable aux outils TBP : Placer la protection en caoutchouc.

## S’applique à :