# Instalace cíle ILS

1. Vyšroubujte dva šrouby T10 a krytku.

2. Sejměte štítky krytu.

3. Vyšroubujte čtyři šrouby T8, aby se uvolnily dva držáky na spodní straně.

4. Připevněte dva držáky na nástroj.

5. Nainstalujte cíl ILS do držáků.

6. Utáhněte čtyři šrouby T8.

7. Vložte karty matrice ILS.

   Nejdříve je nutno vkládat stranu se seříznutými rohy.

   Postupujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání povrchu matrice ILS. Mohlo by to ovlivnit výkon při polohování.

8. Nasaďte krytku zpět na místo a utáhněte šroub T10.

9. Platí pouze pro nástroje TBP: Nasaďte gumovou krytku.

## Platí pro: