# Instalar o ILS Target

1. Remova os parafusos T10 e a tampa.

2. Remova as etiquetas das tampas.

3. Remova os quatro parafusos T8, de modo que os dois suportes debaixo se soltem.

4. Prenda os dois suportes na ferramenta.

5. Instale o ILS Target na ferramenta.

6. Aperte os quatro parafusos T8.

7. Insira os cartões ILS Matrix.

   Insira primeiro o lado com os cantos cortados.

   Tome cuidado para não arranhar a superfície do ILS Matrix. Isso pode afetar o desempenho do posicionamento.

8. Recoloque a tampa e aperte o parafuso T10.

9. Aplicável somente a ferramentas TBP: Coloque a tampa de proteção de borracha.

## Aplica-se a: