# Montaż celu czujnika ILS

1. Wykręcić śrubę T10 i nasadkę.

2. Usunąć zaślepki pokrywy.

3. Wykręcić cztery śruby T8, tak aby dwa uchwyty poniżej poluzowały się.

4. Zamontować dwa uchwyty na narzędziu.

5. Zamontować cel czujnika ILS na uchwytach.

6. Dokręcić cztery śruby T8.

7. Włożyć karty matrycy ILS.

   Najpierw należy wsunąć stronę z przyciętymi rogami.

   Należy uważać, aby nie zarysować powierzchni matrycy ILS. Może to wpłynąć na wydajność pozycjonowania.

8. Założyć nasadkę z powrotem na swoje miejsce i dokręcić śrubę T10.

9. Dotyczy tylko narzędzi TBP: Nałożyć gumową osłonę.

## Dotyczy: