# Installera ILS Target

1. Ta bort T10-skruven och hatten.

2. Ta bort skyddstaggarna.

3. Ta bort de fyra T8-skruvarna så att de två hållarna undertill lossnar.

4. Fäst de två hållarna på verktyget.

5. Montera ILS Target på hållarna.

6. Dra åt de fyra T8-skruvarna.

7. För in ILS Matrix-korten.

   För alltid in sidan med de klämförsedda hörnen först.

   Var försiktig så att du inte repar ytan på ILS Matrix. Det kan påverka positioneringsprestandan.

8. Sätt tillbaka hatten och dra åt T10-skruven.

9. Gäller endast TBP -verktyg: Fäst gummiskyddet.

## Gäller för: