# Установка ILS Target

1. Отверните винт Т10 и снимите колпачок.

2. Снимите ярлыки колпачка.

3. Отверните четыре винта Т8, чтобы ослабить два держателя внизу.

4. Установите в инструмент два держателя.

5. Установите ILS Target на держатели.

6. Затяните четыре винта Т8.

7. Вставьте карты ILS Matrix.

   Сначала необходимо вставить сторону с обрезанными углами.

   Старайтесь не поцарапать поверхность ILS Matrix. Это может повлиять на выполнение позиционирования.

8. Поставьте колпачок на место и затяните винт Т10.

9. Применимо только к инструментам TBP: Установите резиновую крышку.

## Относится к: