# Inštalácia ILS Target

1. Odoberte skrutku T10 a čiapočku.

2. Demontuje krycie značky.

3. Odoberte štyri skrutky T8 tak, aby sa uvoľnili dva držiaky pod nimi.

4. Upevnite na nástroj dva držiaky.

5. Namontujte ILS Target na držiaky.

6. Utiahnite štyri skrutky T8.

7. Zasuňte karty ILS Matrix.

   Nezabudnite najskôr zasunúť bočnú stranu so zopnutými rohmi.

   Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali povrch ILS Matrix. Môže to mať negatívny účinok na výkon polohovania.

8. Nasaďte čiapočku späť a utiahnite skrutku T10.

9. Platí len pre nástroje TBP: Nasaďte gumový kryt.

## Vzťahuje sa na: