# Installazione del target ILS

1. Rimuovere la vite T10 e il tappo.

2. Rimuovere le etichette del coperchio.

3. Rimuovere le quattro viti T8 in modo da allentare i due supporti sottostanti.

4. Fissare i due supporti sull'utensile.

5. Montare il target ILS sui supporti.

6. Serrare le quattro viti T8.

7. Serrare le quattro viti T8.

   Inserire prima il lato con gli angoli tagliati.

   Prestare attenzione a non graffiare la superficie della matrice ILS. Ciò potrebbe influenzare le prestazioni del posizionamento.

8. Ricollocare il tappo e serrare la vite T10.

9. Applicabile solo agli utensili TBP: collocare il coperchio di gomma.

## Applicabile a: