# Instalar el ILS Target

1. Extraiga los dos tornillos T10 y la tapa.

2. Retire las etiquetas de la tapa.

3. Retire los cuatro tornillos T8 de forma que los dos soportes situados debajo se aflojen.

4. Fije los dos soportes en la herramienta.

5. Monte el ILS Target en los soportes.

6. Apriete los cuatro tornillos T8.

7. Inserte las tarjetas ILS Matrix.

   Asegúrese de insertar primero el lado con las esquinas recortadas.

   Tenga cuidado de no arañar la superficie del ILS Matrix. Puede afectar al resultado de la colocación.

8. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo T10.

9. Solo aplicable a herramientas TBP. Coloque la tapa de goma.

## Aplicable a: