# 为 Smart AMS 指定常规设置

若要自定义 Smart AMS 的全局配置设置，必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：http://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到配置部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，点击页面右上角的用户名，然后选择配置。

- 点击齿轮图标： 或 。当全局配置设置处于错误状态时会显示后者。

- 使用 和 可以展开或折叠该部分的项目。

## 基准

客户名称字段：删除默认值并输入客户名称。它不会包括在结果数据中。

工厂名称字段：删除默认值并输入工厂名称。

工件进站覆盖拨动开关：如果开启，则当新工件进站时，当前工件将出站，同时新工件将进站。关闭它可以防止另一个工件正在处理的同时让新工件进站。

忽略重复工件进站拨动开关：如果工件 ID 与紧随其后进站的工件 ID 相同，开启它可以防止新的工件进站。如果关闭，则不执行工件 ID 比对。工件将进站，拧紧工作流将从头开始。

MNO 策略列表：
非活动工作流：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则该工具将被锁定，直到手动跳过当前工作步骤。
工件中止：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则工件将自动出站。
工作流重启：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则工作流将从头开始。此选项是最不推荐的，因为之前的拧紧结果将被丢弃，不会发送到 MES。
继续：如果工作步骤中的所有拧紧重试尝试都失败了，则 Smart AMS 将自动进行到下一个工作步骤。

应急结果模式列表：
静态：在紧急模式中，该工具始终处于启用状态。工件 ID 不能输入。所有结果将带有一个静态识别符 - “人工”。
仅通过工件进站：只有在工件进站后才启用该工具。工件进站时使用的工件 ID 将用于结果。
静态和通过工件进站覆盖：在紧急模式中，该工具始终处于启用状态。如果没有工件进站，则所有结果将带有一个静态识别符 - "MANUAL”。工件进站后，工件进站时使用的工件 ID 将用于结果。
被动：工件识别不受 Smart AMS 控制。例如，如果扫码枪附加到控制器上，则从扫码枪收到的工件 ID 将被附加到拧紧结果。从控制器接收的任何工件 ID 将不会被 Smart AMS 更改。如果既未指定扫码枪也未指定其他输入源，则工件 ID 将为空。

您可以使用连接到 PF6000 控制器的扫码枪，在自动模式和控制器的手动模式下扫描，即使它没有连接到 Smart AMS。在这种情况下，紧急结果模式设置必须设置为被动，并且 PF6000 站点的工件进站设置必须设置为条形码。
在 PF6000 的设置中，扫描通过功能需要停用。应配置控制器上的手动模式，以便它在键开关设置为紧急模式时处于活动状态。

紧急进站模式列表：
通过站点进站：在紧急模式中，工件可采用与自动模式相同的进站方式进站。如果在站点使用扫描规则，扫码枪将不被考虑用于此模式下的紧急模式进站。
通过站点进站和扫码枪：工件可采用与自动模式相同的进站方式进站，也可以通过扫码枪进站。如果工件是通过扫码枪进站的，并为该站点配置了 PLC，则 Smart AMS 会将扫描的代码发送到 PLC。必要时，顺序将在 PLC 上核实，然后重新排列。当处于紧急模式时，不会对扫描的内容应用扫描规则。
仅通过扫码枪：工件只能通过使用扫码枪进站。如果为该站点配置了 PLC，则 Smart AMS 会将扫描的代码发送到 PLC。必要时，顺序将在 PLC 上核实，然后重新排列。当处于紧急模式时，不会对扫描的内容应用扫描规则。

站点联锁模式列表：
关闭：没有站点互锁。即使工件是从上一个站点以 NOK 状态出站的，也可以进站并被处理。
线内联锁：在装配生产线中，只有当工件以 OK 状态从上一个站点出站时才能进站。如果一个站点的拧紧结果为 NOK，那么在该站点拧紧的所有螺栓都应该拧松，然后工件可以在同一站点进站以重新拧紧。
跨生产线联锁：只有当工件以 OK 状态从上一个站点出站时才可以进站，即使上一个站点属于不同的装配生产线。如果一个站点的拧紧结果为 NOK，那么在该站点拧紧的所有螺栓都应该拧松，然后工件可以在同一站点进站以重新拧紧。

拒绝 OK 工件进站拨动开关：
如果开启，将无法让已在同一站点处理 OK 的工件进站。当尝试进站时，连接到站点的多层警示灯上的绿色段将启动。工件将无法进站。然而，这样的工件仍然可以通过在检测到工件已经 OK 之后发送的 IO 信号在该站点进站。如果工件没有检测到已经 OK，则 IO 信号将被忽略。
如果关闭，已在同一站点处理 OK 的工件将可以进站，无论进站方式如何。

## 高级

工件断开超时字段：指定在与控制器的连接丢失的情况下等待直到工件出站的时间段（以秒为单位）。如果此字段留空，则当 Smart AMS 失去与控制器的连接时，工件将立即出站。然后，Smart AMS 将等待新的工件进站，以恢复站点的工作流。

工件状态存储限制字段：指定要存储在 Smart AMS 缓冲区中的工件状态信息条目的最大数量。默认值：10000。

ILT 服务器端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：10458。

使用监视 API 拨动开关：如果您想使用监视 API，请开启它。否则请关闭它。

等待工具停止拨动开关：开启它，让系统等待站点的所有工具停止旋转，然后中止工作流并让工件出站。运行工具产生的所有拧紧结果都将报告给 MES。典型用例：按下“跳过工件”按钮或让另一个工件进站。
如果关闭，工件将总是在检测到相应的信号时立即出站。系统将丢弃工件出站后处理的所有拧紧结果。

工件空闲超时字段：指定由于不活动而等待直到工件出站的时间段（以秒为单位）。达到空闲超时后，工件将以 NOK 状态出站。若要停用此功能，请将字段留空。该设置应用于所有在站点设置中关闭覆盖全局设置功能的站点。

## MES

MES 构建数据

启用拨动开关：如果要从 MES 适配器接收构建数据，请将其开启。否则请关闭它。

适配器名称字段：输入您要从中接收构建数据的 MES 适配器的名称。

服务器端口字段：指定将用于接收构建数据的 TCP 端口。默认端口：8089。

MES 进站

使用这些设置来配置 MES 进站功能。

启用拨动开关：如果要通过使用 MES 适配器来让工件进站，请将其开启。否则请关闭它。

适配器名称字段：输入 MES 进站适配器的名称。

服务器端口字段：指定 TCP 端口，它将被用于传入来自 MES 进站适配器的连接。默认端口：8091。

MES 结果

启用拨动开关：如果要使用向 MES 提供结果数据的 MES 适配器，请将其开启。否则请关闭它。

适配器名称字段：输入要向其发送结果数据的 MES 适配器的名称。

服务器端口字段：指定将用于发送结果数据的 TCP 端口。默认端口：8090。

结果存储限制字段：指定要存储在 Smart AMS 缓冲区中的最大结果数。默认值：10000。

ToolsNet 8 集成

启用拨动开关：如果想要连接 Smart AMS 到 ToolsNet 8 服务器下载结果数据（OK、NOK、NYD），请开启它。否则请关闭它。

ToolsNet 8 IP 字段：指定用于连接的 IP 地址。

ToolsNet 8 port 字段：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：7110。

ILT

对于当前活动配置的所有区域中的所有 ILT 设备，您可以一次将最小和最大距离设置为特定值。如果没有指定相应的距离，可以将任何一个距离字段留空。

密码字段：输入密码，对于配置中的所有 ILT 设备来说，密码应该是相同的。

最小距离字段：指定工具与其基础站点之间的最小距离。距离的测量单位在 ILT 中指定。

最大距离字段：指定工具与其基础站点之间的最大距离。距离的测量单位在 ILT 中指定。

- 若要设置距离，请点击设置距离按钮。

- 若要添加 ILT 设备，请点击添加 ILT 设备。

IP 字段：指定设备的 IP 地址。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：80。

脱机或无法访问的 ILT 设备将不会收到设置更新。

Modbus 设备

IP 字段：指定用于连接的 IP 地址。只有支持 Read Coils（功能代码 1）和 Write Single Coil（功能代码 5）功能的 Modbus 设备才能与 Smart AMS 一起使用。

端口字段：指定用于连接的 TCP 端口。默认端口：502。

- 若要添加 Modbus 设备，请点击添加 Modbus 设备。

## 适用于：