# 使用仪表板

您必须首先导航到 Smart AMS Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：http://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认端口号为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到仪表板部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，点击页面右上角的用户名，然后选择仪表板。

您可以选择在仪表板上显示哪些子部分。

- 点击 ，然后选中或取消选中要显示或隐藏的每个子部分名称旁的复选框：服务管理器、App 上下文、许可、检测到的实例。

在子部分中，绿点 表示项目可用或正在运行。否则显示红点 。

仪表板可能包含以下子部分。

服务管理器：显示正在运行的服务。
App 上下文：显示进程信息以及消息队列 (MQ) 和 HTTP 数据。
许可：显示 Smart AMS 和 Error Proofing License Manager 之间是否存在网络连接，以及许可服务器的主机名以及使用的功能和可用功能的数量。试用期指示灯在离到期日期还剩一周以上时呈绿色。如果剩下不到一周，它将变成黄色。一旦试用期到期，它将变成红色。
如果尚未对 Smart AMS 应用任何配置，则许可指示灯为灰色。
检测到的实例：显示网络上是否有任何其他 Smart AMS Server 实例运行。对于每个实例，将显示以下信息：主机名、应用程序名、应用程序版本、IP 地址和端口。点击地址链接将允许您查看相应实例的 Smart AMS Manager。

为避免冲突，网络上只能运行一个 Smart AMS Server。

## 适用于：