# Schnittstellen

## MES-Schnittstelle

Smart AMS stellt Schnittstellen auf Grundlage von WebSocket-Verbindungen zur Anmeldung von Produkten, zum Abruf von Produktdaten (Build-Daten) vom MES sowie zum Versand der Ergebnisdaten an das MES bereit. Die Schnittstellen können bei Bedarf individuell angepasst werden.

## Unterstützte Steuerungen und Werkzeuge

Smart AMS ist mit den folgenden Steuerungen und Werkzeugen von Atlas Copco kompatibel: Power Focus 4000, Power Focus 6000, MicroTorque MTF6000, PowerMACS 4000, STwrench, ICB, ITB und PF6 Flex System.

## SPS-Schnittstelle

Smart AMS bietet eine SPS-Schnittstelle über TCP-IP-Kommunikation mit der SPS der Montagelinie mittels des AMS SPS-Produktkurvenprotokolls zur Nachverfolgung von An- und Abmeldung von Produkten. Die Schnittstelle kann bei Bedarf individuell angepasst werden.

## Unterstützung des Scans von Produkten

Als Alternative zur Anmeldung eines Produkts über SPS oder MES erlaubt das System dem Bediener dessen Anmeldung über seinen Barcode. In diesem Fall muss eine kompatibler Scanner angeschlossen sein. Sie können einen mit der Verschraubungssteuerung verbundenen, in das Werkzeug integrierten oder über eine LAN-Verbindung mit dem Smart AMS-Server verbundenen Scanner verwenden.

## Modbus TCP

Smart AMS ist mit Modbus-TCP-Konvertern kompatibel, was den Anschluss von Stapelleuchten, Tasten, Hörnern und anderen Peripheriegeräten erlaubt. Mit Smart AMS können nur Modbus-Geräte verwendet werden, welche die Funktionen Read Coils (Funktionscode 1) und Write Single Coil (Funktionscode 5) unterstützen.

## Gilt für: