# Instalace kabelu motoru

VÝSTRAHA

Elektrické riziko

Před nastavením nebo údržbou vypněte síťové napájení.

1. Kabel motoru zarovnejte s kolíky na kontaktu nástroje.

2. Kabel motoru opatrně zatlačte směrem k začátku závitů.

3. Otáčením rukojeti (A) ve směru hodinových ručiček instalujte a zajistěte kabel motoru.

UPOZORNĚNÍ

Poškození nástroje

Nebudou-li kontaktní kolíky zarovnány, dojde k jejich poškození.

- Kabel motoru nástroje nevkládejte násilím.