# Intervalos de manutenção

Sob condições normais de operação, com 80% da carga e temperatura máxima do motor de 80 °C, a manutenção da ferramenta deve ocorrer nos seguintes intervalos:

Tipo da Ferramenta | Intervalos de manutenção
--- | ---
Ângulo | A cada 250.000 ciclos
Reta | A cada 1 milhão de ciclos ou uma vez ao ano; o que ocorrer primeiro.
Deslocamento | A cada 1 milhão de ciclos ou uma vez ao ano; o que ocorrer primeiro.

Caso a ferramenta esteja operando em condições mais difíceis que as mencionadas acima, entre em contato com a Assistência técnica locaI da Atlas Copco para obter informações sobre intervalos de manutenção.