# Condizioni ambientali

Questo standard vale per dispositivi progettati per essere sicuri nelle seguenti condizioni:

- Utilizzo in interni.

- Altitudine fino a 2000 m.

- Umidità relativa massima 80% per temperature fino a 31 °C, in diminuzione lineare fino ad un'umidità relativa del 50% a 40 ℃.

- Sovratensioni transitorie fino ai livelli di sovratensione di categoria II NOTA BENE: Questi livelli di sovratensioni transitorie sono tipiche per dispositivi alimentati dagli impianti degli edifici.

- Sovratensioni transitorie che si verificano sulla rete elettrica

- Grado di inquinamento di rilievo per l'ambiente previsto. (Grado 2 nella maggior parte dei casi).

- Fluttuazioni di tensione della rete elettrica ±10 % della tensione nominale.

- Sovratensioni transitorie tipicamente presenti nell'alimentazione di rete

- Sovratensioni transitorie fino a livelli di sovratensione di categoria II

- Grado di inquinamento 2