# QST42-35MCTV-P10

## Electric angle nutrunner

# 제품 정보

# 일반 정보

경고

재산 피해 또는 심각한 부상의 위험

공구를 작동하기 전에 모든 지침을 읽고, 이해하고 준수하도록 하십시오. 모든 지침을 따르지 않을 경우 감전, 화재, 재산 피해 및/또는 심각한 신체적 부상을 야기할 수 있습니다.

- 시스템의 다른 부품과 함께 제공된 안전 정보를 전부 읽으십시오.

- 시스템의 다른 부품에 대한 설치, 작동 및 유지보수에 대한 제품 지침을 전부 읽으십시오.

- 시스템 및 해당 부품에 대한 모든 지역별 지정 안전 규정을 전부 읽으십시오.

- 추후에 참조할 수 있도록 모든 안전 정보와 지침을 보관하십시오.

이 섹션에서

- 전동 공구 정보
- 공구에 있는 기호
- 안전 신호 용어
- 보증
- 웹사이트
- ServAid
- 안전 보건 자료 MSDS/SDS
- 원산지 국가
- 축적 도면

# 전동 공구 정보

경고

이 전동 공구와 함께 제공되는 모든 안전 경고, 지침, 그림 및 사양을 읽으십시오.

아래 나열된 지침을 모두 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.

나중에 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.

# 공구에 있는 기호

다음 기호는 공구에 나타날 수 있습니다.

기호 | 이름 | 메모
--- | --- | ---
| 중국 RoHS - 유해물질 제한 지침 | 이 기호는 중국 시장 내에서 사용됩니다. 제품이 RoHS 한계를 초과하는 물질을 함유하고 있습니다. 환경 친화적 사용 기간(EFUP)이 년 단위로 원 안에 표시됩니다.
| 경고 | 장치 사용 시 주의합니다.
| 지침 | 제품을 사용하기 전에 제품 지침을 읽어 보십시오.
| WEEE - 폐전기전자제품에 관한 정보 | 제품 내부의 부품을 WEEE 규정에 따라 취급해야 합니다.
| EAC - 유라시아경제연합 인증 | 제품은 유라시아 관세동맹의 모든 기술 규정을 준수합니다.
| KC - 한국 인증 | 제품은 대한민국 안전 표준을 준수합니다.
| 경고 | 화상 위험. 공구 표면이 뜨거울 수 있습니다.
| 경고 | 전기 위험.

# 안전 신호 용어

안전 신호 용어인 위험, 경고, 주의, 및 참고에는 다음과 같은 의미가 있습니다.

위험 | 위험은 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어집니다.
경고 | 경고는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있습니다.
주의 | 안전 경보 기호와 함께 사용되는 주의는 위험한 상황을 나타내며 이러한 상황을 피하지 않으면 중경상으로 이어질 가능성이 있습니다.
참고 | 참고는 신체 상해와 관련이 없는 실제적인 문제를 해결하는 데 사용됩니다.

# 보증

- 제품 보증은 Atlas Copco의 물류 센터에서 발송한 후 12 + 1개월 후에 만료됩니다.

- 정상적인 부품의 마모는 보증 범위에 포함되지 않습니다.

  - 일상적인 마모에 의한 손상이 있는 경우 해당 기간의 일반적인 표준 공구 유지보수를 수행하는 동안(시간, 작동 시간 또는 다른 방법으로 표시됨) 부품 변경 또는 기타 조정/점검이 필요합니다.

- 제품 보증은 공구와 구성 부품의 정확한 사용, 유지 보수 및 수리에 따라 결정됩니다.

- 보증 기간 동안 부적합한 유지 보수 Atlas Copco 또는 공인 서비스 협력 업체 외에서 정비를 수행한 결과로 발생한 부품 손상은 보증이 적용되지 않습니다.

- 공구 부품이 손상되거나 파괴되지 않도록 하려면, 권장된 유지 보수 일정에 따라 공구를 정비하고 정확한 지침을 준수해 주세요.

- 보증 수리는 Atlas Copco 정비소 또는 인증 서비스 협력업체에서만 수행됩니다.

Atlas Copco는 자체 ToolCover를 통해 연장된 보증과 최첨단의 예방 정비를 제공합니다. 추가 정보는 가까운 서비스 대리점에 문의해 주세요.

전기 모터의 경우:

- 전기 모터가 열리지 않았을 경우에만 보증이 적용됩니다.

# 웹사이트

제품, 부속품, 예비 부품 및 게시된 사안에 관한 정보는 Atlas Copco 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid는 지속적으로 업데이트되며 다음과 같은 기술 정보가 포함된 포털입니다.

- 규정 및 안전 정보

- 기술 자료

- 설치, 작동 및 서비스 지침

- 예비 부품 목록

- 부속품

- 축적 도면

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://servaid.atlascopco.com.

추가 정보는 가까운 Atlas Copco 서비스 대리점에 문의하십시오.

# 안전 보건 자료 MSDS/SDS

Atlas Copco가 판매하는 화학 제품에 대한 설명은 안전 데이터 시트에 나와 있습니다.

자세한 정보는 Atlas Copco 웹사이트 www.atlascopco.com/sds를 방문해주십시오.

# 원산지 국가

원산지 국가에 대한 정보는 제품 라벨의 해당 정보를 참조해주십시오.

# 축적 도면

치수 도면은 치수 도면 아카이브 또는 ServAid에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조해 주세요. https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw 또는 https://servaid.atlascopco.com.

# 개요

# 응용 분야

이 제품은 목재, 금속 또는 플라스틱에서 나사산이 있는 패스너의 설치 및 제거 용도로 제작되었습니다. 이 제품은 또한 산업 환경에서 회전 부품의 토크 및 각도 측정에 적합하도록 설계되었습니다.

# 앵글 헤드 모델의 주요 구성 부품

자세한 내용을 보려면 이미지의 항목 위로 마우스 포인터를 가리키고 클릭해 주세요.

1 | 앵글 기어
2 | 캡 너트
3 | 클램프
4 | 토크 트랜스듀서 유닛
5 | 기어 유닛
6 | 커버
7 | 메인 보드 유닛
8 | 모터
9 | 케이블 커넥터

# 환경적 조건

이 표준은 다음과 같은 조건 하에서 안전하도록 설계된 장비에 적용됩니다.

- 실내 사용

- 최대 2,000m의 고도.

- 최대 상대 습도 80%(최고 온도 31 °C 기준)에서 상대 습도 50%(40 °C 기준)까지 선형적으로 감소.

- 최대 과도 전압은 과전압 분류 II 수준에 도달합니다. 참고: 이러한 과도 과전압 수준은 건물 배선으로 부터 공급되는 장비에 일반적인 현상입니다.

- 전원 공급 장치에서 순간 과전압 발생

- 의도된 환경의 적용 가능한 오손도 (대부분의 경우 2도)

- 주전원 공급 전압 변동은 공칭 전압의 최대 ±10%입니다.

- 일반적으로 주전원 공급 장치에 존재하는 과도 과전압이 발생합니다.

- 최대 과도 과전압은 과전압 분류 II 수준까지 도달합니다.

- 오손도 2

# 제품의 기술 데이터

기술 제품 데이터는 ServAid 또는 Atlas Copco 웹사이트에서 찾을 수 있습니다.

다음 자료 및 웹 사이트를 참조하십시오. https://servaid.atlascopco.com 또는 www.atlascopco.com.

어느 웹 사이트에서도 기술 제품 데이터를 사용할 수 없는 경우 현지 Atlas Copco 고객 센터에 도움을 요청하십시오.

# 설치

# 설치 요구사항

# 과열

부드러운 조인트에서 높은 토크 및 짧은 사이클 시간으로 작동하면 과열 및 공구 수명 단축을 유발할 수 있습니다. 공구 모델 및 크기를 선택하기 전에 시뮬레이션 또는 계산에 도움이 필요한 경우 현지 Atlas Copco 영업 담당자에게 문의하십시오. 열 계산을 위해 다음 정보를 제공해 주십시오.

- 목표 토크(Nm) - 런다운 중 속도 및 조임 중 속도(RPM).

- 회전수 또는 각도 단위의 런다운 각도.

- 각도 단위의 조임 각도.

- 사이클 시간 - 각 조임 시작 사이의 시간(초) 또는 시간당 조임.

# 압축 스프링

여러 개의 압축 스프링이 공구를 통해 배송되는 경우 가장 강한 스프링을 공구 전면부에 설치합니다. 추가 스프링은 분리된 상태로 배송됩니다.

# 횡력

다음의 경우에 횡력이 발생할 수 있습니다.

- 2개 이상의 고정식 공구 조립 물체에 대해 고정되지 않은 경우.

- 단일 공구를 리액션 바와 함께 사용하여 반응 토크를 처리하는 경우.

공구 및 조립 물체가 각각의 고정구에 고정되어 있는 경우 힘이 발생하지 않거나 낮은 힘이 발생합니다.

공구의 소켓 홀더가 횡력에 노출된 경우 들어오는 모든 부품이 횡력을 처리할 수 있는지 확인합니다. 모든 구성품이 횡력을 처리할 수 있는지 확인하는 데 도움이 필요한 경우 현지 Atlas Copco 고객 센터로 문의하십시오.

# 클램핑

변환기, 기어 유닛 또는 모터 유닛에서 클램핑은 허용되지 않습니다. 치수 도면에 표시된 지정된 구멍만 클램핑용으로 사용하십시오.

# 모터 커넥터

모터 커넥터는 두 축을 따라 ± 150도로 회전 가능합니다.

# 설치 지침

# 사용전 유의 사항

경고

전기 위험

조정 또는 정비 전에 주전원 공급장치를 끄십시오.

- 이 공구는 기계 또는 기계류 부품으로서 사용하기 위한 목적으로 설계되었습니다. 본 제품의 취급, 설치 및 사용에 대한 책임은 MTB(Machine Tool Builder)와 최종 사용자에게 있습니다.

- MTB 또는 책임 현장에서는 항상 ISO 13849-1에 따라 위험 평가를 실시하여 전체 설치에 대해 필요한 성능 레벨을 결정해야 합니다.

- 이 공구의 설치, 작동 및 서비스는 자격을 갖춘 기술자만이 수행할 수 있습니다.

# 설치 개요

이 공구는 전면 나사 구멍을 사용하여 설치할 수 있습니다. 설치 치수에 대한 자세한 내용은 ServAid에 나온 치수 도면을 참조하십시오.

토크 표
나사 | 토크[Nm] | 토크[ft·lb]
--- | --- | ---
M3 | 1.7 | 1.25
M4 | 4.0 | 2.95
M5 | 7.5 | 5.53
M6 | 13 | 9.59
M8 | 30 | 22.13
M10 | 60 | 44.25
M12 | 110 | 81.13
M14 | 180 | 133
M16 | 280 | 206.52

조이기 전에 나사의 나사산 부분에 오일을 바릅니다.

클래스 12.9(DIN 912) 강도의 나사만 사용하십시오.

# 모터 케이블 설치

경고

전기 위험

조정 또는 정비 전에 주전원 공급장치를 끄십시오.

1. 모터 케이블을 공구 접촉부의 핀과 일렬로 맞춥니다.

2. 나사산의 시작 부분을 향해 모터 케이블을 천천히 밀어 넣습니다.

3. 핸들(A)을 시계 방향으로 돌려 모터 케이블을 설치하고 고정시킵니다.

참고

공구 손상

제대로 정렬되지 않으면 접촉 핀이 손상됩니다.

- 공구 모터 케이블을 삽입할 때 과도한 힘을 가하지 마십시오.

# 서비스

# ESD 문제 방지

제품과 컨트롤러 내부의 부품은 정전기 방전에 민감합니다. 추가 고장을 방지하려면 서비스 및 유지관리가 ESD 승인 작업 환경에서 수행되었는지 확인하십시오. 아래의 그림은 적절한 서비스 워크 스테이션에 대한 예입니다.

# 유지보수 지침

# 서비스 요구 사항

수리 지침을 사용할 수 있고, 또는 Atlas Copco 공구에 대한 수리 교육을 받은 자격 있는 기술자만이 수리를 실시해야 합니다.

전기 모터는 밀폐된 유닛이며 어떠한 경우에도 Atlas Copco Industrial Technique AB의 직원만이 개봉할 수 있습니다. 전기 모터에 결함이 있거나 수리가 필요하다고 판단되면, 모터 전체를 Atlas Copco에 보내 교환하십시오. Atlas Copco 직원이 아닌 다른 사람이 개봉한 모터는 서비스를 받을 수 없습니다.

# 서비스 권장 사항

정기적으로 예방 유지보수를 할 것을 권장합니다. 예방 유지보수에 대한 자세한 정보를 참조하십시오. 제품이 제대로 작동하지 않을 경우, 서비스를 신청하여 점검을 받아주세요.

예방 유지보수에 대한 자세한 정보가 포함되어 있지 않은 경우, 다음과 같은 일반 지침을 따르십시오.

- 적절한 부품을 꼼꼼하게 청소합니다.

- 결함이 있거나 마모된 부품은 교체해 주세요.

# 예방 유지보수

# 유지보수 간격

80% 부하 및 80°C의 최대 모터 온도로 정상 작동 조건에서 다음 주기로 공구를 정비합니다.

공구 유형 | 유지보수 간격
--- | ---
각도 | 매 250,000 사이클 마다.
스트레이트 | 매 1백만 사이클 마다 또는 연 1회 중 먼저 도래하는 시기.
오프셋 | 매 1백만 사이클 마다 또는 연 1회 중 먼저 도래하는 시기.

공구가 상기 조건보다 더 가혹한 조건으로 작동하는 경우 특정 유지보수 간격 정보는 현지 Atlas Copco 서비스 센터에 문의하십시오.

# 모터 케이블 주의 사항

경고

전기 위험

조정 또는 정비 전에 주전원 공급장치를 끄십시오.

1. 핸들(A)을 반시계 방향으로 돌려 모터 케이블을 풉니다.

2. 모터 케이블을 당겨 뺍니다.

# 청소 방법

장비는 꼭 젖은 천으로 닦아주세요.

물만 사용해 주시고, 솔벤트(용제)가 들어있는 세제는 사용하지 마십시오.

현재 권장 사항 및 특정 공구에 대한 청소 방법은 Atlas Copco 서비스 기술자에게 문의해 주세요.

# 윤활 지침

# 윤활

부품 | 윤활제
--- | ---
앵글 기어 | Atlas Gear Grease 270
일반용 | Grease LUBRA/K-HS

# 분해/조립 지침

# 재활용

# 환경 규제

제품이 목적에 도움이 되려면, 올바르게 재활용되어야 합니다. 제품을 분해해서 지역 규정에 따라 구성품을 재활용하십시오.

배터리는 국가의 배터리 회수 기관에서 처리해야 합니다.

# 앵글 헤드 모델의 재활용 정보

| 부품 | 비고 | 재활용
--- | --- | --- | ---
1 | 앵글 기어 |  | 금속, 강철
2 | 캡 너트 |  | 금속, 강철
3 | 클램프 |  | 금속, 강철
4 | 나사 | 4개 | 금속, 강철
5 | 뚜껑 |  | 금속, 아연
6 | 모듈 보드 |  | 전자 제품 (WEEE)
7 | 나사 | 2개 | 금속, 강철
8 | 케이블 글랜드 |  | 금속, 황동
9 | 고정 나사 |  | 금속, 강철
10 | 모듈 보드 외장 |  | 금속, 아연
11 | 케이블 글랜드 |  | 금속, 황동
12 | 니들 베어링 |  | 금속, 강철
13 | 하우징 |  | 금속, 강철
14 | 외장 |  | 금속, 강철
15 | 나사 |  | 금속, 강철
16 | 드라이버 |  | 전자 제품 (WEEE)
17 | 스테이터 외장 |  | 전자 제품 (WEEE)
18 | 스냅 링 |  | 금속, 강철
19 | 케이블 레일 |  | 플라스틱, ABS/PA
20 | 나사 | 6개 | 금속, 강철
21 | 커버 |  | 금속, 아연
22 | 케이블 글랜드 |  | 금속, 황동
23 | 나사 | 2개 | 금속, 강철
24 | 메인 보드 |  | 전자 제품 (WEEE)
25 | 플렉스 부싱 | 2개 | 탄성 고무
26 | 나사 |  | 금속, 강철
27 | 판 |  | 금속, 강철
28 | 스페이서 |  | 금속, 강철
29 | 케이블 |  | 전자 제품 (WEEE)
30 | 기어 유닛 |  | 금속, 강철
31 | 모터 |  | 전자 제품 (WEEE)