# Условия окружающей среды

Этот стандарт применяется к оборудованию, сохраняющему безопасность использования при следующих условиях:

- Применение в помещении.

- Высота над уровнем моря до 2000 м.

- Максимальная относительная влажность составляет 80 % для температур до 31 °C с линейным уменьшением до 50 % при повышении температуры до 40 °C.

- Переходное перенапряжение до категории II уровней перенапряжения. ПРИМЕЧАНИЕ: Данные уровни переходного перенапряжения являются типичными для оборудования, получающего питание от электропроводки здания.

- Кратковременные перенапряжения сетевого источника питания.

- Применимая степень загрязнения окружающей среды при эксплуатации (в большинстве случаев 2-я степень).

- Перепады напряжения сетевого источника питания до ±10 % от номинального напряжения.

- В электропитании от сети, как правило, присутствуют динамические перегрузки по напряжению

- Переходное перенапряжение до категории II уровней перенапряжения

- Загрязнение окружающей среды 2-й степени